[bookmark: _Hlk212711085]1. Общие сведения о программе
1.1 Назначение программы 
Мобильное приложение «Терминал сбора данных» (далее — ТСД) используется для сканирования и обработки кодов маркировки в интеграции с приложением Kvantron.Smart.Client. Позволяет выполнять проверку, валидацию и удаление кодов маркировки[footnoteRef:2] (КМ) на основе предварительно настроенных потоков[footnoteRef:3] заданий, получаемых из Kvantron.Smart.Client. [2:  Код маркировки (КМ) – уникальный идентификатор, наносимый на товар для его отслеживания и идентификации в системе маркировки]  [3:  Поток – набор правил и операций, получаемых с Kvantron.Smart.Client] 

1.2 Функции программы
1) Подключение к серверу Kvantron.Smart.Client.
2) Выбор потока заданий.
3) Сканирование кодов маркировки.
4) Выполнение операций (проверка, валидация, удаление) над отсканированными КМ в соответствии с выбранным потоком.
5) Отображение статуса обработки КМ.
6) Ведение локального журнала сканирования на устройстве ТСД.
1.3 Минимальный состав технических средств
1) Мобильное устройство с установленным приложением ТСД.
2) Встроенный или внешний сканер для считывания кодов маркировки.
3) Сетевое подключение для связи с Kvantron.Smart.Client.
1.4 Минимальный состав программных средств
1) Мобильное приложение ТСД.
2) Запущенное приложение Kvantron.Smart.Client и доступное по сети.
3) Приложение Kvantron.Smart.Server, с которым взаимодействует Kvantron.Smart.Client.
1.5 Требования к персоналу (пользователю ТСД)
1) Знание основ работы с мобильным устройством.
2) Понимание процесса сканирования кодов маркировки.
3) Знание целей и задач выполняемых операций (проверка, валидация, удаление).

2. Установка программы
1) Убедитесь, что мобильное устройство соответствует минимальным требованиям.
2) Получите установочный файл приложения ТСД (APK для Android).
3) Установите приложение на устройство.
4) Запустите установленное приложение.


3. Настройка программы
3.1 Подключение к серверу
1. При первом запуске приложения пользователю будет предложено настроить подключение. Нажмите кнопку «Да, перейти» (см. Рисунок 1 Цифра 1).

Рисунок 1 – Диалоговое окно с предложением настройки
2. Откроется вкладка «Настройки».
3. В поле «IP-адрес» введите IP-адрес[footnoteRef:4] устройства, на котором запущен Kvantron.Smart.Client. (см. Рисунок 2 Цифра 1). [4:  IP-адрес – уникальный сетевой адрес устройства в сети, используемый для установления соединения] 

4. В поле «Порт» введите порт[footnoteRef:5] сервера Kvantron.Smart.Client. (см. Рисунок 2 Цифра 2). Значение по умолчанию: 8080.  [5:  Порт – числовой идентификатор конкретной службы или приложения на сетевом устройстве] 

Важно: если порт был изменён в файле конфигурации appsettings.json приложения Kvantron.Smart.Client, укажите новый порт.
 
Рисунок 2 – Поля для ввода IP-адреса и порта
5. После ввода IP-адреса и порта система автоматически попытается получить список доступных потоков. Если потоки не были получены автоматически, нажмите кнопку «Получить потоки» (см. Рисунок 3 Цифра 3).
6. Чтобы выбрать поток, нажмите на поле выбора потока (см. Рисунок 3 Цифра 4).

Рисунок 3 – Получение и выбор потока
7. В открывшемся списке выберите поток, из которого будут поступать задания (см. Рисунок 5 Цифра 1).
8. Если нужного потока нет в списке: Нажмите кнопку «Отмена» (см. Рисунок 5 Цифра 2), проверьте адрес Kvantron.Smart.Client и повторите шаг 5.

Рисунок 4 – Выбор потока из списка
9. После выбора потока нажмите кнопку «Сохранить настройки» (см. Рисунок 5 Цифра 1).

Рисунок 5 – Кнопка сохранения настроек
10. Появится информационное окно с подтверждением и указанием сохранённых настроек (см. Рисунок 6 Цифра 1). Нажмите кнопку «ОК» (см. Рисунок 6 Цифра 2). Приложение автоматически откроет главную страницу.

Рисунок 6 – Окно сохранения настроек
11. Если главная страница не открылась автоматически, то нажмите на кнопку «Меню» (бургер-меню) (см. Рисунок 7 Цифра 1). В открывшемся списке выберите «Главная» (см. Рисунок 8 Цифра 1).
	
Рисунок 7 – Кнопка меню
	
Рисунок 8 – Пункт «Главная»


3.2 Возврат к настройкам 
Чтобы получить доступ к настройкам с главной страницы: Нажмите на кнопку «Меню» (бургер-меню) (см. рис. 10 — указать кнопку меню). В открывшемся списке выберите «Настройки» (см. рис. 11 — указать пункт «Настройки»).
	
Рисунок 10 – Кнопка меню
	
Рисунок 11 – Пункт «Настройки»





4. Работа с кодами маркировки
4.1 Режим «Валидация» 
1. На главной странице по умолчанию включен режим «Валидация»[footnoteRef:6] (см. Рисунок 12 Цифра 1). [6:  Валидация – процесс проверки и подтверждения корректности кода маркировки, с последующим изменением его статуса на "Валидирован"] 


Рисунок 11 – Режим валидации кодов
2. Наведите сканер ТСД на маркировочный код и выполните сканирование.
3. После сканирования откроется окно с результатами. В заголовке окна отображается отсканированный КМ. Также отображается:
– Статус КМ (см. Рисунок 12,13,14 Цифра 1).
– Пояснение к статусу (см. Рисунок 12,13,14 Цифра 2).
4. Ознакомьтесь с результатом и нажмите кнопку «ОК», чтобы перейти к сканированию следующего КМ (см. Рисунок 12,13,14 Цифра 3).
	
Рисунок 12 – Считан 
	
Рисунок 13 – Дубликат
	
Рисунок 14 – Ошибка


5. Результаты сканирования отображаются в таблице на главной странице (см. Рисунок 15 Цифра 1). Статус каждого КМ отображается в столбце «Статус» (см. Рисунок 15 Цифра 2).

Рисунок 15 – Таблица результатов
4.2 Режим «Удаление»
1. На главной странице переключитесь в режим «Удаление»[footnoteRef:7] (см. Рисунок 16 Цифра 1). [7:  Удаление – процесс удаления записи о коде маркировки из базы данных] 


Рисунок 16 – Режим удаления
2. Выполните сканирование КМ. Откроется окно с результатами.
3. В окне результата отобразится:
– Статус удаления (см. Рисунок 17 Цифра 1).
– Пояснение к статусу (см. Рисунок 17 Цифра 2). 
– Если КМ не найден, появится соответствующее сообщение (см. Рисунок 18 Цифра 1).
4. Нажмите кнопку «ОК», чтобы перейти к следующему сканированию (см. Рисунок 17 Цифра 3, Рисунок 18 Цифра 2).
	
Рисунок 17 – Удален
	
Рисунок 18 – Ошибка


5. Результаты удаления также отображаются в таблице на главной странице (см. Рисунок 19 Цифра 1), в столбце «Статус» (см. Рисунок 19 Цифра 2).

Рисунок 19 – Таблица результатов
4.3 Режим «Проверка»
1. На главной странице переключитесь в режим «Проверка»[footnoteRef:8] (см. Рисунок 20 Цифра 1). [8:  Проверка – процесс получения текущего статуса кода маркировки из базы данных без его изменения] 


Рисунок 20 – Режим проверки
2. Выполните сканирование КМ. Откроется окно с результатами.
3. В окне результата отобразится:
– Текущий статус КМ (см. Рисунок 21, 22 Цифра 1).
– Пояснение к статусу (см. Рисунок 21, 22 Цифра 2). 
– Если КМ не найден, появится соответствующее сообщение (см. Рисунок 23 Цифра 1).
4. Нажмите кнопку «ОК», чтобы перейти к следующему сканированию (см. Рисунок 21-23 Цифра 3).
	
Рисунок 21 – Считан
	
Рисунок 22 – Удален
	
Рисунок 23 – Не в базе





5. Устранение неполадок
Типовые неполадки программы и рекомендации по действиям пользователя приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Сообщения и рекомендации
	Проблема
	Решение

	Не удается подключиться к серверу Kvantron.Smart.Client.
	1. Проверьте правильность введенных IP-адреса и порта в настройках ТСД.
2. Убедитесь, что приложение Kvantron.Smart.Client запущено и доступно по указанному IP-адресу и порту.
3. Проверьте сетевые настройки и настройки брандмауэра устройства ТСД и сервера.

	Список потоков пуст или нужный поток не отображается.
	1. Убедитесь, что Kvantron.Smart.Client запущен и содержит хотя бы один активный поток заданий.
2. Нажмите кнопку «Получить потоки» в настройках ТСД.

	Статус кода "Не найден".
	Убедитесь, что код маркировки действителен и был корректно загружен в Kvantron.Smart.Client. Этот статус означает, что КМ отсутствует в базе данных.
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